冷却塔整修需求

一 更换冷却塔填料（散热片），修复外部栅格（挡水条）

1. 基本要求：填料采用粘接式，100％新料，真空吸附成型，氧指数大于32，厚度在0.35mm及以上，提供国家权威消防检测检测报告。
2. 技术要求：

废旧填料需进行环保处理，不得违规倾倒。

物料运输只能通过污物电梯，且对方及运输场所需恢复清洁，如有损坏照价赔偿。所有需更换材料均需符合原使用要求，我方有权对不符合原参数的货物进行拒收。

数量参考表下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目内容** | **单位** | **数量** |
| 750\*800PVC散热填料 | 片 | 7200 |
| 750\*400PVC散热填料 | 片 | 3600 |
| 填料搬运费 | 项 | 1 |
| 冷却塔分水片800L | 片 | 2000 |
| 部分挡水条更换 | 根 | 100 |

二. 更换阀门，电机保养，底盘漏水修补 管道及冷却塔外部油漆修补。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 |
| 更换阀门 | 个 | 24 |
| 电机保养 | 台 | 12 |
| 底盘漏水修复 | 项 | 1 |
| 油漆修补 | 项 | 1 |
|  |  |  |